**Дворовая территория по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 77А, д.77Б, д.79А, б-р Химиков, д.4.**

***Благоустройство***

*1) Состав работ по ремонту асфальтобетонного покрытия:*

-Разборка покрытий и оснований: щебеночных;

-Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных;

-Разборка бортовых камней: на щебеночном оснований

-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

-Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм

-Розлив вяжущих материалов

-Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона;

-Установка тротуарных бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

-Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала.

***Детская и спортивная площадки***

Подрядчик должен выполнить работы по оборудованию игровыми комплексами детской площадки, расположенной по адресу: г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 77А, д.77Б, д.79А, б-р Химиков, д.4.

-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

-Устройство покрытий толщиной 10 мм из резиновой крошки на основе полиуретана.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | Покрытие бесшовное наливное для спортивных и детских площадок | 1 м2 | 122,00 | Описание: Стандарт  http://ecogroup.su/images/photos/medium/shop280.jpg |

- Установка детского игрового и спортивного оборудования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | **Гимнастический комплекс**  На четырех металлических столбах, имеет сборно-разборную конструкцию осуществляется посредством токарного крепления. Гимнастический комплекс включает в себя пять гимнастических модулей, турник под кольца и стремянку, турник под уличный канат, соединительный турник, стремянку, уличный канат, гимнастические кольца и брус. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 10 лет. | шт. | 1 |  |
| 2 | **Игровой комплекс**  Представляет собой сборно-разборную, модульную конструкцию, состоящую из тридцати шести опорных столбов, восьми разноуровневых площадок, восьми башен, лестничный марш с двумя перилами к лестничному маршу, трех разновысоких скатов горки с высотами площадок не менее 1000мм, 1500мм, четырех ламинированных разно уровневых фанерных переходов с перилами, одной трубой для спуска выполненную в форме спирали, двух игровых ограждений, четырех ручка-держателей, семь распорных турников, двух подвесных мостов со страховочными полами, трех скамеек,  четырех ограждений к переходу, четырех скалолазов, снаряд трап. На вершины столбов устанавливаются пластиковые заглушки. Оборудование устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. Возраст пользователя от 10 лет. | шт. | 1 |  |
| 3 | **Песочница с откидной крышкой.**  Песочница квадратной формы на металлических опорах включает в себя четыре борта, четыре скамьи, две крышки на навесках, две ручки и четыре опоры. Сборка каркаса песочницы осуществляется путем крепления ботов песочницы к металлическим опорам. Песочница устанавливается углублением опор в грунт. Возраст пользователя от 3 до 6 лет. | шт. | 1 |  |
| 4 | **Домик-беседка**  Оборудование включает в себя одну площадку, шесть опорных столбов, переднюю часть, среднюю часть, заднюю часть, две боковые части, два ската крыши, два угловых стола и две скамьи с упорами. Оборудование устанавливается на ровную твердую поверхность. Возраст пользователя от 3 лет. | шт. | 1 |  |
| 5 | **Ворота для мини футбола с баскетбольным кольцом**  Спортивное оборудование включает в себя две боковые опоры, две стойки, верхнюю и нижнюю части, держатель щита и баскетбольный щит с кольцом. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 6 до 14 лет. | шт. | 2 |  |

***Установка МАФ***

1)Урны, в количестве 4 штук, в соответствии с эскизом



-Урна имеет цельносварную конструкцию и включает в себя опору и короб. Короб имеет радиальное вращение на опоре, для упрощения извлечения мусора.

-Короб выполнен из листового металла

-Урна устанавливается и бетонируется в грунт.

2)Скамья, в количестве 4 штук, в соответствии с эскизом



-Скамья имеет сборную конструкцию и включает в себя две опоры и сидение.

-Сборка осуществляется посредством фланцевого крепления.

-Скамья устанавливается и бетонируется в грунт.

3) Вазон, в количестве 10 штук, в соответствии с эскизом



3) Вазон, в количестве 10 штук, в соответствии с эскизом

