**Дворовая территория по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Петрищева, д.18/39.**

***6.3.1. Благоустройство***

*1) Состав работ по ремонту асфальтобетонного покрытия:*

-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.);

-Установка дорожных бортовых камней бетонных при других видах покрытий;

-Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных;

-Розлив вяжущих материалов

-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В-II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³;

-Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня;

-Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа Д - III, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м³;

***6.3.2.Детская и спортивная площадки***

Подрядчик должен выполнить работы по оборудованию игровыми комплексами детской площадки, расположенной по адресу: г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 18/39.

Все виды работ, предусмотренные локально-сметным расчетом, должны быть выполнены в полном объеме.

Основные виды выполняемых работ:

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка;

- Установка детского игрового и спортивного оборудования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и описание товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | **Игровое оборудование**  Представляет собой сборно-разборную, модульную конструкцию, которая выполнена в виде паровоза с двумя вагонами. Игровое оборудование включает в себя четырнадцать опорных столбов, три площадки, один скат горки с высотой стартового участка 600мм, два подвесных моста с перилами и страховочными полами, две боковые части, шесть боковых частей под колеса,четыре боковые части вагона, два ограждения, декоративные накладки, арку, колеса, скамьи с упорами, шесть ручек-держателей и две крыши. На вершины столбов устанавливаются пластиковые заглушки. Оборудование устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. Возраст пользователя от 3 до 7 лет. | шт. | 1 |  |
| 2 | **Гимнастический комплекс**  Сборно-разборная конструкция осуществляется посредством фланцевого крепления. Гимнастический комплекс включает в себя четыре опоры, наклонный скалолаз, прямой скалолаз, волнистый скалолаз, боковую стойку, гимнастическую стенку, дуговую часть, шест для спуска «Юла», верхнюю фанеру и три сетки. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 10 до 14 лет. | шт. | 1 |  |
| 3 | **Гимнастический комплекс**  Сборно-разборная конструкция осуществляется посредством токарного крепления. Гимнастический комплекс включает в себя кольцевую шведскую стенку, шведскую стенку под гимнастические кольца, шведскую стенку с турником, крепление баскетбольного щита, баскетбольный щит с кольцом, основание подвеса, подвес гибкий цепной и гимнастические кольца. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 6 до 12 лет. | шт. | 1 |  |
| 4 | **Гимнастический комплекс**  Представляет собой сборно-разборную, модульную конструкцию, состоящую из четырех опорных столбов, трех гимнастических стенок из распорных турников, трех навесных турников, четырех упоров, турника, стойки, гимнастических брусьев и опоры под брусья. На вершины столбов устанавливаются пластиковые заглушки. Оборудование устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. Возраст пользователя от 10 лет. | шт. | 1 |  |
| 5 | **Гимнастический комплекс**  Представляет собой сборно-разборную, модульную конструкцию, состоящую из шестнадцати опорных столбов, снаряда «Трап», трубы для спуска, рукахода, наклонного рукахода, прямого кольцехода, распорных турников, турника под гимнастические кольца и стремянку, турника, двух усиленных турников, навесного турника, уличного каната, скалолаза, гимнастических брусьев, гимнастических колец, стремянки, ручек-держателей и двухбум-бревен. На вершины столбов устанавливаются пластиковые заглушки. Оборудование устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. Возраст пользователя от 10 до 14 лет. | шт. | 1 |  |