**Дворовая территория по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, дома № 32;34;36.**

***Благоустройство***

*1) Состав работ по ремонту асфальтобетонного покрытия:*

-Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2;

-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня;

-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 4 см;

***Детская и спортивная площадки***

Подрядчик должен выполнить работы по оборудованию игровыми комплексами детской площадки, расположенной по адресу: г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 32, 34, 36.

Все виды работ, предусмотренные локально-сметным расчетом, должны быть выполнены в полном объеме.

Основные виды выполняемых работ:

-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка;

-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня;

-Устройство бетонной подготовки;

-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки в цвете.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | Покрытие бесшовное наливное для спортивных и детских площадок | 1 м2 | 450,00 | Описание: Стандарт |

- Установка ограждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | **Ограждение с калиткой**  представляет собой цельносварную конструкцию. Угловые секции соединяются припомощи угловых фиксаторов. Ограждение устанавливается и бетонируется в грунт. | шт. | 59 |  |

- Установка детского игрового и спортивного оборудования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и описание товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | **Гимнастический комплекс**  Представляет собой сборно-разборную, модульную конструкцию, состоящую из четырёх опорных столбов, гимнастических лестниц, рукохода, навесного турника и  распорных турников. На вершины столбов устанавливаются пластиковые заглушки. Оборудованиеустанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. Возраст пользователя от 5 до 12 лет. | шт. | 1 |  |
| 2 | **Качалка**  Представляет собой цельносварной металлический каркас, пол, два сидения и двеспинки. Возраст пользователя от 3 до 12 лет. | шт. | 1 |  |
| 3 | **Качели**  Представляет собой сборно-разборную, конструкцию на двух металлических опорных стойках, которая включают в себя две стойки, одно основание подвеса и подвес. Сборка осуществляется посредством токарного и фланцевого креплений. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 3 до 6 лет. | шт. | 1 |  |
| 4 | **Подвес** | шт. | 1 |  |
| 5 | **Скамья (паровозик)**  Сборная конструкция, выполнена в виде паровоза с вагоном. Оборудование включаетв себя восемь опорных столбов, колеса, четыре фиксатора, две декоративные спинки и четыре сидения.  Скамья устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. | шт. | 1 |  |
| 6 | **Скамья (вагончик)**  Сборная конструкция, выполнена в виде паровоза с вагоном. Оборудование включаетв себя восемь опорных столбов, колеса, четыре фиксатора, две декоративные спинки и четыре сидения.  Скамья устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники | шт. | 1 |  |
| 7 | **Ворота для мини-футбола с баскетбольным кольцом**  Спортивное оборудование включает в себя две боковые опоры, две стойки, верхнюю и нижнюю части, держательщита и баскетбольный щит с кольцом. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 6 до 14 лет. | шт. | 2 |  |

*Установка МАФ*

1)Урны, в количестве 4 штук, в соответствии с эскизом



-Урна имеет цельносварную конструкцию и включает в себя опору и короб. Короб имеет радиальное вращение на опоре, для упрощения извлечения мусора.

-Короб выполнен из листового металла

-Урна устанавливается и бетонируется в грунт.

2)Сушилка универсальная, в количестве 1 штуки, в соответствии с эскизом



- Оборудование включает в себя две стойки, выполненные из труб;

- Крепление элементов оборудования исключает возможность их демонтажа без применения инструментов.

3) Стойка для белья комбинированная, в количестве 1 штуки, в соответствии с эскизом



-Оборудование включает в себя четыре стойки, выполненные из трубы

-Все металлические элементы изготавливаются из круглых труб, с применением горячекатаного листа.

-Крепление элементов оборудования исключает возможность их демонтажа без применения инструментов.

4) Вазон, в количестве 2 штук, в соответствии с эскизом



-Вазон выполнен цельнолитым;

-Вазон устанавливается на ровную твердую поверхность;

-Вазон выполнен из фибробетона.

5) Скамья, в количестве 4 штук, в соответствии с эскизом



**-**Скамья имеет сборную конструкцию и включает в себя две опоры, каркас под сидение и сидение.

-Сборка осуществляется посредством фланцевого крепления.

-Скамья устанавливается и бетонируется в грунт.