**Дворовая территория по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Привокзальная, д. 3/16, ул. Привокзальная, д. 4/43, ул. Грибоедова, д. 4, ул. Урицкого, д. 14.**

Все виды работ, предусмотренные локально-сметным расчетом, должны быть выполнены в полном объеме.

 ***Благоустройство.***

*1. Состав работ по ремонту асфальтобетонного покрытия:*

*-* Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1;

- Устройство оснований из кирпичного или известнякового щебня;

- Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей;

- Установка тротуарных бортовых камней бетонных при других видах покрытий;

- Разметка парковочных мест краской сплошной линией шириной

*2. Состав работ по устройству покрытия для детской площадки:*

- Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных;

- Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка;

- Уплотнение грунта;

- Устройство покрытия из резиновой плитки

 *3. Установка детского игрового, спортивного оборудования и МАФ*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | Игровой комплекс | шт. | 1 | http://www.relyef-nn.ru/wp-content/uploads/2012/04/ik-15.jpg |
| 2 | Качели детские с жестким подвесом | шт. | 1 | качели _ КЧ-07.00.00.jpg |
| 3 | Песочница | шт. | 1 | http://www.relyef-nn.ru/wp-content/uploads/2012/04/PS-131.jpg |
| 4 | Карусель 3-х местная | шт. | 1 | http://www.relyef-nn.ru/wp-content/uploads/2012/06/kr-061.jpg |
| 5 | Качалка на одинарной пружине | шт. | 1 | kb-07 |
| 6 | Качалка на одинарной пружине | шт. | 1 | http://www.relyef-nn.ru/wp-content/uploads/2015/03/2134t.jpg |
| 7 | Лавочка эконом | шт. | 5 | http://www.relyef-nn.ru/wp-content/uploads/2015/06/123.jpg |
| 8 | Урна | шт. | 3 | MF-08 |
| 9 | Спортивное оборудование | шт. | 1 | http://www.relyef-nn.ru/wp-content/uploads/2012/06/SO-24.jpg |

***.Озеленение:***

*1.Кронирование деревьев:*

Порядок выполнения работ:

-Установка дорожных знаков и ограждений;

-Подготовка автовышки и гидроподъемника;

-Подъем/спуск рабочего в автовышке на заданную высоту;

-Спиливание скелетных ветвей, вершины ствола;

-Уборка порубочных остатков и их складирование в кучи;

-Погрузка и вывоз веток и кряжей на полигон бытовых отходов.

*2.Снос аварийных деревьев*

Порядок выполнения работ:

-Установка дорожных знаков и ограждений;

-Подготовка автовышки и гидроподъемника;

-Подъем/спуск рабочего в автовышке на заданную высоту;

-Спиливание ствола дерева частями по 0,5м с применением приспособлений для безопасных методов работы;

-Валка деревьев, обрезка сучьев и раскряжовка до 2 м.;

-Спиливание скелетных ветвей, вершины ствола;

-Уборка порубочных остатков и их складирование в кучи;

-Погрузка и вывоз веток и кряжей на полигон бытовых отходов.