**Дворовая территория по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, бул. Мира, дома №29; 29А; 31А.**

***6.6.1. Благоустройство***

*1) Состав работ по ремонту асфальтобетонного покрытия:*

-Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2;

-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня;

-Установка дорожных бортовых камней бетонных при других видах покрытий;

-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.

*2) Состав работ по ремонту пешеходных дорожек из плитки(брусчатки):*

-Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня;

-Установка тротуарных бортовых камней бетонных при других видах покрытий;

-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком

***6.6.2.Озеленение:***

*1)Снос деревьев:*

-Установка дорожных знаков и ограждений;

-Подготовка автовышки и гидроподъемника;

-Подготовка площадки должна начинаться с согласования земляных работ;

-Подъем/спуск рабочего в автовышке на заданную высоту;

-Спиливание ствола дерева частями по 0,5м с применением приспособлений для безопасных методов работы;

-Валка деревьев, обрезка сучьев и раскряжовка до 2 м.;

-Спиливание скелетных ветвей, вершины ствола;

-Уборка порубочных остатков и их складирование в кучи;

-Погрузка и вывоз веток и кряжей на полигон бытовых отходов.

*2)Кронирование деревьев:*

-Установка дорожных знаков и ограждений;

-Подготовка автовышки и гидроподъемника;

-Подготовка площадки должна начинаться с согласования земляных работ;

-Подъем/спуск рабочего в автовышке на заданную высоту;

-Спиливание скелетных ветвей, вершины ствола;

-Уборка порубочных остатков и их складирование в кучи;

-Погрузка и вывоз веток и кряжей на полигон бытовых отходов.

*3)Посадка кустарников*

-планировка территории;

-подготовка посадочных мест и посадка кустарника;

-при посадке саженцев с обнаженной корневой системой в нижнюю часть посадочных ям и траншей засыпается растительный грунт и хорошо утрамбовывается, так, чтобы не было пустот;

-саженцы после посадки должны быть обильно политы водой.

***6.6.3.Детская и спортивная площадки***

Подрядчик должен выполнить работы по оборудованию игровыми комплексами детской площадки, расположенной по адресу: г. Дзержинск, бул. Мира, дома №29; 29А; 31А.

Все виды работ, предусмотренные локально-сметным расчетом, должны быть выполнены в полном объеме.

-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня;

-Устройство бетонной подготовки;

-Устройство безшовного покрытия из резиновой крошки в цвете.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | Покрытие бесшовное наливное для спортивных и детских площадок | 1 м2 | 450,00 – спортивная площадка  150,00- детская площадка | Описание: Стандарт |

- Установка детского игрового и спортивного оборудования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | **Гимнастический комплекс**  Сборно-разборная конструкция осуществляется  посредством токарного крепления. Гимнастический комплекс включает в себя три гимнастических модуля и три верхних части с подвешенными на них стремянкой, гимнастическими кольцами и уличным канатом. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 10 лет. | шт. | 1 |  |
| 2 | **Гимнастический комплекс**  Сборно-разборная, модульная конструкция, состоящая из двух гимнастических стенок, и двух турников. На вершины столбов устанавливаются пластиковые заглушки. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 5 лет. | шт. | 1 |  |
| 3 | **Игровой комплекс**  Представляет собой сборно-разборную, модульную конструкцию, состоящую из шести опорных столбов, двух разноуровневых площадок, одной башни под шатровой крышей, одного шеста для спуска с ручками, одного ограждения, выполненного в виде металлического каркаса с фанерными экранами, одного ската горки с высотой стартового участка не менее 950мм, одного лестничного марша с двумя перилами, выполненными в виде металлического каркаса с фанерными экранами, одного снаряда для подъема «трап» с полипропиленовым канатом, одного снаряда «скалолаз» со стойкой для подъема,турников. Оборудование устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. Возраст пользователя от 5 лет. | шт. | 1 |  |
| 4 | **Качалка на пружине**  Сборно-разборная конструкция выполнена в виде пчелы. Качалка включает в себя пружинный механизм, две боковые части с декоративными накладками, спинка, сидение, два распорных турника и две ручки. Качалка устанавливается и бетонируется в грунт при помощи основания для бетонирования. Возраст пользователя от 3 до 12 лет. | шт. | 1 |  |
| 5 | **Карусель круговая с рулем.**  Сборно-разборная металлическая конструкция с шестью полами, рулем, перилами и тремя сидениями. Карусель устанавливается и бетонируется в грунт при помощи основания для бетонирования. Возраст пользователя от 3 до 12 лет. | шт. | 1 |  |
| 6 | **Качели.**  Качели включают в себя две стойки, одно основание подвеса и подвес. Сборка осуществляется посредством токарного и фланцевого креплений Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 3 до 6 лет. | шт. | 1 |  |
| 7 | **Подвес** | Шт. | 1 |  |
| 8 | **Качели двойные большие.**  Качели сборно-разборные на двух металлических опорных стойках. Сборка осуществляется посредством токарного и фланцевого креплений. Качели включают в себя две стойки, одно основание подвеса и два подвеса. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 6 до 14 лет. | шт. | 1 |  |
| 9 | **Подвес** | Шт. | 2 |  |
| 10 | **Скамья**  Сборная конструкция включает в себя две опоры и сидение. Сборка осуществляется посредством фланцевого крепления. Скамья устанавливается и бетонируется в грунт. | шт. | 2 |  |
| 11 | **Скамья**  Сборная конструкция включает в себя цельносварное металлическое основание, спинку и сидение. Сборка осуществляется посредством фланцевого крепления. Скамья устанавливается и бетонируется в грунт. | шт. | 1 |  |
| 12 | **Песочница.**  Песочница прямоугольной формы имеет сборную конструкцию. Песочница включает в себя шесть столбов, четыре борта, четыре скамьи, каркас навеса, навес, комплект счет, комплект кубиков для игры в «крестики-нолики» и декоративные накладки. Сборка каркаса песочницы осуществляется путем  крепления бортов песочницы к столбам. Песочница устанавливается углублением столбов в грунт. Возраст пользователя от 3 до 6 лет. | шт. | 1 |  |
| 13 | **Спортивное оборудование**  Выполнено в виде скамьи для пресса. Спортивное оборудование включает в  себя каркас и сидение. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 8 лет. | шт. | 1 |  |
| 14 | **Уличный тренажер.**  Тренажер включает в две опоры с упорами для рук, одиночный рычаг для маха ногами, два парных рычага для развития растяжки, две опоры-лыжи, четыре рычага- держателя лыж и турник, соединяющий опоры между собой. Оборудование устанавливается и бетонируется при помощи основания для бетонирования. Все подвижные места выполнены на подшипниках качения. Одновременно могут тренироваться до двух человек. Возраст пользователя от 14 лет. | шт. | 1 |  |

***6.6.4.Установка МАФ***

1)Урна, в количестве 2 штук, в соответствии с эскизом:



-Урна имеет цельносварную конструкцию, включает в себя опору и короб.

-Короб имеет радиальное вращение на опоре, для упрощения извлечения мусора;

-Урна устанавливается и бетонируется в грунт.

2) Вазон, в количестве 2 штук, в соответствии с эскизом



-Вазон выполнен цельнолитым;

-Вазон устанавливается на ровную твердую поверхность;

-Вазон выполнен из фибробетона.

3)Скамья, в количестве 1 штуки, в соответствии с эскизом



-Скамья имеет сборную конструкцию и включает в себя две опоры, крепления досок и сидение;

-Сборка осуществляется посредством фланцевого крепления;

-Скамья устанавливается на ровную твердую поверхность.