**Дворовая территория по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Удриса, д.10.**

***6.13.1. Благоустройство***

*1) Состав работ по ремонту асфальтобетонного покрытия:*

-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка;

-Устройство оснований из щебня марки 600 фракции 40-70 мм;

-Розлив вяжущих материалов;

-Устройство выравнивающего слоя толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона;

-Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала;

-Устройство выравнивающего слоя толщиной 4,5 см из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона.

*2) Состав работ по ремонту велосипедной дорожки из плитки(брусчатки):*

-Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала;

-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка;

-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком;

-Установка тротуарных бортовых камней бетонных: при других видах покрытий;

***6.13.2.Освещение***

1) Основные характеристики объекта наружного освещения:

-Дворовая территория, подлежащая оборудованию наружным освещением – пешеходная зона и игровая площадка, расположенные между многоквартирных жилых домов. Движение автотранспорта в зоне планируемого наружного освещения отсутствует.

2) Смонтировать две световые ж.б. опоры типа СКЦ-11-2,5 с оформлением земляных работ и их согласованием с владельцами всех инженерных коммуникаций в данном районе.

3) Место установки опор согласовать с Заказчиком.

***6.13.3Озеленение***

*1)Посадка деревьев*

Подготовка к благоустройству территорий должна начинаться с согласования земляных работ.

Подготовка посадочных мест:

- места посадки деревьев определяются Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения предварительной заявки от Заказчика.-Высота установки саженцев в яму или траншею должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта.-При посадке саженцев с обнаженной корневой системой в нижнюю часть посадочных ям и траншей засыпается растительный грунт и хорошо утрамбовывается, так, чтобы не было пустот.

-Саженцы после посадки должны быть обильно политы водой и подвязаны к установленным в ямы кольям.

***6.13.4.Спортивная площадка, площадка для мини-футбола, волейбольная площадка***

Подрядчик должен выполнить работы по оборудованию игровыми комплексами детской площадки, расположенной по адресу: г. Дзержинск, ул. Удриса, д.10.

- Устройство покрытий толщиной 10 мм из резиновой крошки на основе полиуретана.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | Покрытие бесшовное наливное для спортивных и детских площадок | 1 м2 | 365,00-волейбольная площадка  240,00- спортивная площадка  460,00-площадка для мини-футбола | Описание: Стандарт  http://ecogroup.su/images/photos/medium/shop280.jpg |

- Установка ограждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | **Ограждение**  представляет собой цельносварную конструкцию. Угловые секции соединяются при помощи угловых фиксаторов. Ограждение устанавливается и бетонируется в грунт. | шт. | 36 |  |

- Установка спортивного оборудования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | **Спортивное оборудование**  Представляет собой сборно-разборную S-образную конструкцию, состоящую из шести опор и пяти закладных брусьев. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 3 лет. | шт. | 1 |  |
| 2 | **Спортивное оборудование**  Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из шести  опорных столбов и трех закладных брусьев. Оборудование устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. Возраст пользователя от 3 лет. | шт. | 1 |  |
| 3 | **Спортивное оборудование**  Представляет собой сборно-разборную конструкцию и включает в себя стойку и баскетбольный щит с кольцом. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст  пользователя от 6 до 14 лет. | шт. | 2 |  |
| 4 | **Ворота для мини футбола**  Спортивное оборудование включает в себя две боковые опоры, две стойки, верхнюю и нижнюю части. Оборудование  устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 6 до 14 лет. | шт. | 2 |  |
| 5 | **Спортивное оборудование**  Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из двух  боковых опор, барабана, двух турников и ступени. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 5 лет. | шт. | 1 |  |
| 6 | **Спортивное оборудование**  Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из двух  опор и верхней части. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 10 лет. | шт. | 1 |  |
| 7 | **Волейбольная стойка**  Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из двух  стоек и стандартной волейбольной сетки. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. | шт. | 1 |  |
| 8 | **Спортивное оборудование**  Выполнено как цельносварная металлическая тройная гимнастическая  стенка с турниками на четырех опорах. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст  пользователя от 10 лет. | шт. | 1 |  |
| 9 | **Спортивное оборудование**  Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из боковой  стойки, гимнастической стенки, гимнастических брусьев, двух упоров для отжиманий разной высоты, опоры под брусья и турника. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 10 лет. | шт. | 1 |  |
| 10 | **Спортивное оборудование**  Выполнено как цельносварная металлическая конструкция. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 3 до 6 лет. | шт. | 1 |  |

***6.13.5.Установка МАФ***

1)Скамья, в количестве 6 штук, в соответствии с эскизом



-Скамья имеет сборную конструкцию и включает в себя две опоры и сидение.

-Сборка осуществляется посредством фланцевого крепления.

-Скамья устанавливается и бетонируется в грунт.

2) Сушилка универсальная, в количестве 1 штуки, в соответствии с эскизом



- Оборудование включает в себя две стойки, выполненные из труб;

- Крепление элементов оборудования исключает возможность их демонтажа без применения инструментов.

3) Урна, в количестве 7 штук, в соответствии с эскизом

****

-Урна имеет цельносварную конструкцию и включает в себя опору и короб.

-Короб имеет радиальное вращение на опоре, для упрощения извлечения мусора.

-Урна устанавливается и бетонируется в грунт.

4) Вазон, в количестве 18 штук, в соответствии с эскизом



-Вазон выполнен цельнолитым.

-Вазон устанавливается на ровную твердую поверхность.

-Вазон выполнен из фибробетона.

5) Стойка для белья комбинированная, в количестве 4 штук, в соответствии с эскизом

****

-Оборудование включает в себя четыре стойки, выполненные из трубы

-Все металлические элементы изготавливаются из круглых труб, с применением горячекатаного листа.

-Крепление элементов оборудования исключает возможность их демонтажа без применения инструментов.