**Дворовая территория по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Циолковского, д. 31-33.**

Все виды работ, предусмотренные локально-сметным расчетом, должны быть выполнены в полном объеме.

***Благоустройство.***

*1. Состав работ по ремонту асфальтобетонного покрытия:*

- Разборка бортовых камней: на бетонном основании;

- Погрузка и перевозка мусора строительного;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня;

- Розлив вяжущих материалов;

- Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ;

- Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий;

- Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см.

***Озеленение:***

*1.Корчевка пней:*

Подготовка площадки начинается с согласования земляных работ.

Порядок выполнения работ:

- Установка дорожных знаков и ограждений;

- Корчевка пней вручную;

- Уборка порубочных остатков и их складирование в кучи;

- Погрузка и вывоз пней на полигон бытовых отходов с предоставлением талонов;