**Дворовая территория по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Ленина д. 4, 4а, ул. Ситнова д. 2, 4, 6.**

***Благоустройство***

*1) Состав работ по ремонту асфальтобетонного покрытия:*

-Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм;

-Розлив вяжущих материалов;

-Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³;

-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня;

-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 4 см;

-Установка дорожных бортовых камней бетонных при других видах покрытий;

-Установка тротуарных бортовых камней бетонных при других видах покрытий;

-Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м.

***Корт, детская и спортивная площадки***

Подрядчик должен выполнить работы по оборудованию игровыми комплексами детской площадки, расположенной по адресу: г. Дзержинск, пр. Ленина д. 4, 4а, ул. Ситнова д. 2, 4, 6.

-Устройство покрытия корта спортивного, толщиной 6,3 мм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | Покрытие спортивное | 1 м2 | 306,00 | http://www.kz.all.biz/img/kz/catalog/757116.jpeg |

- Установка ограждения корта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | Металлическое ограждение с калиткой | м.п. | 192,50 | \\Obmen\обмен\экономисты\ДВОРЫ\Ленина,4,4а;Ситнова,2,4,6 (нет рисунков огорождения)\панель 3д - с эффектами.jpg |

- Установка детского игрового и спортивного оборудования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | **Гимнастический комплекс**  Представляет собой сборно-разборную, модульную конструкцию,состоящую из шести опорных столбов, гимнастических брусьев, рукахода, навесного турника и распорных турников. На вершины столбов устанавливаются пластиковые заглушки. Оборудование устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. Возраст пользователя от 10 до 14 лет. | шт. | 1 |  |
| 2 | **Скамья**  Имеет сборную конструкцию и включает в себя две опоры и сидение. Сборка осуществляется посредством фланцевого крепления. Скамья устанавливается и бетонируется в грунт. | шт. | 10 |  |
| 3 | **Качели двойные малые.**  Качели сборно-разборные на двух металлических опорных стойках. Сборка осуществляется посредством токарного и фланцевого креплений. Качели включают в себя две стойки, одно основание подвеса и два подвеса. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 6 до 12 лет. | шт. | 1 |  |
| 4 | **Подвес** | шт. | 2 |  |
| 5 | **Песочница**  Песочница прямоугольной формы имеет сборную конструкцию. Песочница включает в себя шесть столбов, четыре борта, четыре скамьи, каркас навеса, навес, комплект счет, комплект кубиков для игры в «крестики-нолики» и декоративные накладки. Сборка каркаса песочницы осуществляется путем крепления бортов песочницы к столбам. Песочница устанавливается углублением столбов в грунт. Возраст пользователя от 3 до 6 лет. | шт. | 1 |  |
| 6 | **Волейбольная стойка**  Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из двух стоек и стандартной волейбольной сетки. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. | шт. | 1 |  |
| 7 | **Ворота для мини футбола с баскетбольным кольцом.**  Спортивноеоборудование включает в себя две боковые опоры, две стойки, верхнюю и нижнюю части, держатель щита и баскетбольный щит с кольцом. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 6 до 14 лет. | шт. | 2 |  |
| 8 | **Уличный тренажер**  Тренажер включает в себя основную часть сгимнастической стенкой и двумя турниками, две декоративные накладки, прямые гимнастические брусья, гимнастические брусья с ручками, подлокотниками и спинкой. Одновременно могут тренироваться до четырех человек. Оборудование устанавливается ибетонируется в грунт. Возраст пользователя от 14 лет. | шт. | 1 |  |
| 9 | **Уличный тренажер.**  Тренажер включает в себя опору, два передних рычага, два задних рычага и два нижних рычага с платформами. Оборудование устанавливается и бетонируется при помощи основания для бетонирования. Возраст пользователя от 14 лет. | шт. | 1 |  |

*Установка МАФ*

1)Урны, в количестве 7 штук, в соответствии с эскизом



-Урна имеет цельносварную конструкцию и включает в себя опору и короб. Короб имеет радиальное вращение на опоре, для упрощения извлечения мусора.

-Короб выполнен из листового металла

-Урна устанавливается и бетонируется в грунт.

2)Вазон, в количестве 1 штуки, в соответствии с эскизом

