**Дворовая территория по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Гайдара, 28; ул. Марковникова, 16**.

***6.4.1. Благоустройство***

*1) Состав работ по ремонту асфальтобетонного покрытия:*

-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка;

-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня;

-Установка дорожных бортовых камней бетонных: при других видах покрытий;

-Розлив вяжущих материалов;

-Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³.

*2) Состав работ по ремонту пешеходных дорожек из плитки(брусчатки):*

-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка;

-Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью;

-Установка тротуарных бортовых камней бетонных: при других видах покрытий;

-Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.

***6.4.2.Детская площадка***

Подрядчик должен выполнить работы по оборудованию игровыми комплексами детской площадки, расположенной по адресу: г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 28, ул. Марковникова, д. 16.

Все виды работ, предусмотренные локально-сметным расчетом, должны быть выполнены в полном объеме.

Основные виды выполняемых работ:

- Установка детского игрового и спортивного оборудования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Внешний вид** |
| 1 | **Игровой комплекс**Включает в себя спортивный элемент в виде ворот, шведские стенки и рукоход из металлических перекладин, стенку альпиниста с отверстиями для ног и рук с капроновым канатом, горизонтальное бревно металлический шест, металлические поручни для рук. Детский игровой комплекс предназначен для детей от 6 лет. | шт. | 1 |  |
| 2 | **Качалка на пружине** Имеет сидение, металлические поручни для рук. Конструкция пружины обладает высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Предназначена для детей от 4-х лет. | шт. | 1 |  |
| 3 | **Карусель** с каркасом предназначена для детей от 3-х лет. На каркасе карусели находятся 3 сиденья | шт. | 1 |  |
| 4 | **Спортивный комплекс**Включает в себя шведские стенки из металлических перекладин, гибкую лестницу, армированного металлом каната, гимнастические кольца, капроновый канат и металлический турник. Предназначен для детей дошкольного возраста от 4-х лет. | шт. | 1 |  |
| 5 | **Песочница**Предназначена для детей от 1-го года. | шт. | 1 |  |

***6.4.3.Установка МАФ***

1)Урны в количестве 6 штук, в соответствии с эскизом



-Урна имеет цельносварную конструкцию и включает в себя опору и короб. Короб имеет радиальное вращение на опоре, для упрощения извлечения мусора.

-Короб выполнен из листового металла

-Урна устанавливается и бетонируется в грунт.

2)Скамья в количестве 6 штук, в соответствии с эскизом



-Скамья имеет сборную конструкцию и включает в себя две опоры и сидение.

-Сборка осуществляется посредством фланцевого крепления.

-Скамья устанавливается и бетонируется в грунт.